LÉAME DE LA ACTUALIZACIÓN DE CONTROLADORES

La actualización de controladores modifica los controladores hardcopy y
las DLLs de los productos Autodesk(R) que emplean el nuevo subsistema de hardcopy Heidi(R). Estos productos son AutoCAD(R) 2000, aplicaciones
basadas en AutoCAD(R) OEM 2000, AutoCAD(R) Mechanical 2000, Mechanical Desktop(R) 4, AutoCAD Architectural DesktopTM 2, AutoCAD Map(R) 2000,
y AutoCAD LT(R) 2000. 

La actualización de controladores es un archivo zip autoextraíble.
Su instalador se ejecuta de forma automática. 

El instalador comprueba el registro para ver qué productos de Autodesk están instalados.
Si tiene instalado más de un producto de Autodesk, se le solicitará la 
selección del producto que desea actualizar. Es recomendable actualizar
todos los productos Autodesk.

ARCHIVOS AÑADIDOS O ACTUALIZADOS CON LA ACTUALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS
---------------------------------------------------------------------
Las ubicaciones de los archivos siguientes son las del directorio AutoCAD, siempre y cuando no se hayan modificado las opciones por defecto de estas ubicaciones.

addplwiz.exe
hcreg6.dll
heidi6.dll
oletohdi6.dll
pc3edit.dll
plcfmgr.dll
plotcfg6.dll
pmutil6.dll
styleeng.dll (se actualiza sólo en algunos productos; vea la nota final)
drv\calcomp6.hdi
drv\calcomp6.drc
drv\dxb6.hdi
drv\dxb6.drc
drv\gdi6.hdi
drv\gdifont6.hdi
drv\hpgdi6.hdi
drv\hpgl26.hdi
drv\hpgl26.drc
drv\hpgl6.hdi
drv\oce6.hdi
drv\raster6.hdi
drv\xerox6.hdi
drv\xerox6.drc
help\drv_ccp.cnt
help\drv_ccp.hlp
help\drv_dxb.hlp
help\drv_hpgd.hlp

CONTENIDO DE LA ACTUALIZACIÓN DE CONTROLADORES
----------------------------------------------

Controlador de sistema HP optimizado. Este controlador incluye las mejoras siguientes:
-	Los tamaños del archivo de trazado se reducen en gran medida en 
	Microsoft(R) Windows 95/98.
  - 	El desenlace y reenlace de archivos PMP ya no provoca errores.
  - 	Los tamaños de papel modificados muestran las unidades correctas.

Asistente para añadir un trazador. Ahora este asistente instala
  controladores actualizados. Los archivos HIF ya no dependen del idioma.

Relleno del arco. El problema del relleno está resuelto en el controlador
  genérico HP-GL/2 y en los controladores Xerox y Oce.

Calidad de trazado del objetos OLE. Se han resuelto varios problemas de
  calidad de trazado OLE. La ruta de sistema para los objetos OLE se ha
  restablecido al estado de la versión 14. La calidad de trazado OLE en
  las impresoras de sistema ha sido mejorada para tamaños de papel
  horizontales porque ahora pueden emplear la ruta del sistema. 
  Los tamaños de papel verticales todavía son forzados a la ruta de trama,
  de menor calidad.

Al trazar un objeto OLE monocromo, como por ejemplo, un libro de Microsoft(R)
  Excel, si limita la calidad de trazado de objeto OLE con un clic con el
  botón derecho a "Dibujo de línea", es posible mejorar la calidad de los
  objetos trazados con el mecanismo de trazado de trama. Si utiliza un
  controlador que admite los gráficos de trama en el editor PC3, al desplazar
  el botón "Compensación" a la derecha, se mejora la resolución de los objetos
  OLE trazados por la ruta de trama.

HP-GL Trazados largos. Los trazadores HP-GL ahora pueden manejar trazados
  largos (el controlador crea coordenadas absolutas en lugar de relativas.)

HP-GL DraftPro y otros dispositivos HP-GL antiguos. Ahora estos dispositivos
  pueden trazar en hojas de tamaño E. (El controlador crea coordenadas
  absolutas en lugar de relativas.)

Trazado en Microsoft(R) Windows 2000. Este tipo de trazado está activado.

Bloqueos aleatorios en diversos controladores de sistema Windows. En el 
  controlador GDI6.HDI se han practicado mejoras para solucionar los
  bloqueos aleatorios de varios controladores del sistema Windows.

HP LaserJet. El controlador HDI no del sistema HP-GL/2 tiene ahora tamaños
  de papel A3, B4, y B5. Presenta una nueva opción de profundidad de color
  de "100 escalas de grises" y está activado el control de combinación (sólo
  para esta profundidad de color). Los problemas de trazado de trama ya están
  resueltos.

Serie HP 7600. Se han creado mejoras en el controlador HDI no del sistema
  HP-GL/2 a fin de solucionar problemas que afectaban a la serie de trazadores
  HP 7600.

Controlador CalComp. Se ha añadido un controlador no del sistema que admite
  la mayoría de trazadores CalComp. 

Controlador DXB. Se ha añadido un controlador que traza al formato de archivo
  DXB de Autodesk.

Solicitud al puerto COM. AutoCAD ya no solicita los puertos COM al configurar
  un trazador.

Visualización de la versión. La página General del editor PC3 muestra el número
  de versión del archivo DRC en uso. El número de versión se muestra entre
  corchetes a la derecha del número de versión del controlador.

Calidad de texto True Type. Responde a TXTQUALITY para todos los estilos de
  texto.

El tamaño de papel configurado en los archivos PC3 se mantiene cuando se crean
  nuevas presentaciones.

Mensaje de error HP ColorPro CAD. Los usuarios de HP ColorPro CAD pueden
  obtener el mensaje de error "Tamaño del soporte no válido" al seleccionar
  un tamaño de papel en el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas y
  haber instalado esta actualización de controladores.
  Si recibe este mensaje de error, posiblemente se deba a que está empleando
  la versión 4.20 del controlador de sistema HP y será preciso que descargue
  el último controlador desde la página web de Hewlett-Packard. La versión
  4.22 o superior del controlador de sistema HP soluciona este problema.

Controlador del archivo de trama. El controlador del archivo de trama ahora
  puede trazar archivos de trama bitonales sin simulación de color (monocromo)
  (como CALS y TIFF) cuando se emplea una tabla de estilos de trazado
  monocroma.

Nota: Los siguientes archivos son aplicables sólo a AutoCAD 2000, AutoCAD
  Architectural Desktop 2 y Mechanical Desktop 4. No son aplicables a otros
  productos:

Trazadores de plumillas. Los trazadores de plumillas responden de forma fiable
  a asignaciones de plumilla físicas realizadas en tablas de estilo de trazado.

Asignaciones de plumillas virtuales. Las asignaciones de plumillas virtuales
  ahora se respectan.

Plumillas virtuales en trazadores CalComp. Si en la versión 14 utilizó
  plumillas virtuales con un trazador CalComp, sólo tuvo que definir 
  "plumillas" en el archivo CDCL.
  Con AutoCAD 2000 también es necesario definir "colores" porque se emplean
  para rellenar áreas, como polilíneas gruesas y texto True Type.


  Los siguientes dispositivos CalComp le permiten definir tanto los colores
  como las plumillas en CDCL: TechJet Color GT, GT/PS, TechJet Designer,
  la serie 68000 EPPs, la serie Drawingmaster, Solus 4 y Econografix.

  Los siguientes trazadores CalComp sólo le permiten definir colores en el 
  panel de controlador del trazador: EconoPro, TechJet Designer 720 y 
  TechJet color. Si tiene uno de estos trazadores no intente definir
  colores mediante el software pues el trazador ignorará las definiciones
  de color.

  En el directorio del controlador, donde está instalado el controlador HDI
  CalComp, se encuentra un documento de Microsoft(R) Word:
  CALCOMP_VIRTUAL_PENS.DOC. Este documento explica cómo definir colores en el
  software mediante CDCL.

  A continuación sigue un breve resumen del documento CALCOMP_VIRTUAL_PENS.

  Debe crear un color (RGB_COLOR) para cada plumilla que defina. Primero
  defina el color y luego, una plumilla (COLOR_PEN) asignada al color que haya
  definido.

  RGB_COLOR(color#, R, G, B)
       Color#      Igual al número de plumilla física
       R           Valor rojo, 0-100 porcentaje de saturación
       G           Valor verde, 0-100 porcentaje de saturación
       B           Valor azul, 0-100 porcentaje de saturación

  COLOR_PEN(pen#, width, color#, line type)
       Pen#        Número de plumilla virtual empleada por AutoCAD
       Width       Grosor de plumilla en unidades de trazado (píxeles);
                   por ejemplo, para un trazador RASTER de 400 PPP
                   una línea de 2mm equivale a 31 unidades de trazado
                   (2/25.4)*400 = 31
       Color#      Número de color a asignar, tal como se ha definido antes
       Line type	 MAJOR,FLAT,ROUNDED o SQUARE

  A continuación, un ejemplo de archivo.

    &&&&CONTROL DE DISPOSITIVO CALCOMP
    * Número PIN Universal
    USER_PIN(8378)
    * Color 1 es ROJO
    RGB_COLOR(1, 100, 0, 0)
    * Plumilla 1 asignada al color 1, grosor de 4 píxeles, punta redondeada
    COLOR_PEN(1, 4, 1, ROUNDED)         
    * Color 2 es Amarillo
    RGB_COLOR(2, 100, 100, 0)           
    * Plumilla 2 asignada al color 2, grosor de 31 píxeles, punta mayor
    COLOR_PEN(2, 31, 2, MAJOR)
    * Color 3 es un 25% gris
    RGB_COLOR(3, 25, 25, 25)
    * Plumilla 3 asignada al color 3, grosor de 10 píxeles, punta plana
    COLOR_PEN(3, 10, 3, FLAT)
    ^^^^FIN DE ARCHIVO

Existen otras posibilidades. Por ejemplo, algunos dispositivos CalComp soportan
PAT_COLOR(ALL,255,0,0,0) para configurar todas las plumillas al negro en lugar de
utilizar RGB_COLOR para configuar el color de cada plumilla. Consulte su manual CDCL CalComp.

